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	1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

	1.1 Идентификация химической продукции

	1.1.1 Техническое наименование
	
	Средство для противоскользящей обработки полов из керамогранита, плитки, мозаики «ГЕККОН» ТМ «DipoxSi Systems» [1]

	1.1.2 Краткие рекомендации по применению
(в т.ч. ограничения по применению)
	
	Средство для противоскользящей обработки полов из керамогранита, плитки, мозаики «ГЕККОН» ТМ «DipoxSi Systems» (далее-средство) предназначено для обработки увлажняемых плиточных поверхностей в бассейнах и саунах, кухнях, душевых и ванных комнат, санузлах, медицинских учреждениях, пред-приятиях общественного питания, торговых и офисных центрах. Допускается обработка поверхностей как внутри помещений, так и на улице. [1] 

	1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

	1.2.1 Полное официальное название организации
	
	Общество с ограниченной ответственностью Компания «Антураж» 

	1.2.2 Адрес
(почтовый и юридический)
	
	Юридический: 141420, Московская область, г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Некрасова, дом 2, строение 77, этаж 4, часть пом. 23                  
Почтовый: 141420, Московская область, г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Некрасова 2 

	1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени
	
	8-499-394-02-60

	1.2.4 Е-mail
	
	anturazh.co@mail.ru

	
2 Идентификация опасности (опасностей)

	2.1 Степень опасности химической продукции в целом
(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ 
(ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2022, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, 
ГОСТ 32425-2013)
	
	Малоопасная продукция по степени воздействия на организм, 4 класс опасности [1,4];
Классификация по СГС:
Химическая продукция, обладающей острой
токсичностью при проглатывании, класс 4;
Химическая продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на кожу, класс 2;
Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение/раздражение глаз, класс 2; подкласс 2А
Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды; класс 3. [18]

	2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2022

	2.2.1 Сигнальное слово
	
	Осторожно [18]

	2.2.2 Символы (знаки) опасности	
	
	      [image: ]       [18]

	2.2.3 Краткая характеристика опасности
(Н-фразы)
	
	Н302: Н302: вредно при проглатывании
Н315: при попадании на кожу вызывает раздражение.
Н319: при попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H412: вредно для водных организмов с
долгосрочными последствиями [18]

	
3 Состав (информация о компонентах)

	3.1 Сведения о продукции в целом

	3.1.1 Химическое наименование
(по IUPAC)
	
	Не имеет [1]

	3.1.2 Химическая формула
	
	Не имеет, смесевая продукция [1]

	3.1.3 Общая характеристика состава
(с учетом марочного ассортимента; способ получения)
	
	Продукт представляет собой водный раствор смеси воды дистиллированной и ортофосфорной кислоты[1]

	3.2 Компоненты
(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

	Таблица 1 [1,29,40]
	Компоненты
(наименование)
	Массовая доля, %
	Гигиенические нормативы
в воздухе рабочей зоны
	№ CAS
	№ ЕС

	
	
	ПДК р.з., мг/м3
	Класс опасности
	
	

	Вода
	98
	Не установлена
	Нет
	7732-18-5
	231-791-2

	Ортофосфорная кислота /в пересчете на Р2O5/ 
	2
	ОБУВ 1, а
	Нет
	7664-38-2
	231-633-2

	а-аэрозоль




	4 Меры первой помощи

	4.1 Наблюдаемые симптомы

	4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
	
	Головокружение, головная боль, вялость, першение в горле, кашель, затрудненное дыхание. [40]

	4.1.2 При воздействии на кожу
	
	Покраснение, сухость кожи, зуд [40]

	4.1.3 При попадании в глаза
	
	Слезотечение, покраснение конъюнктивы и роговицы, отек век, нарушение зрения, химический ожог [40]

	4.1.4 При отравлении пероральным 
путем (при проглатывании)
	
	ожоги губ и слизистой оболочки ротовой полости, слюнотечение, тошнота, рвота с примесью крови, боль за грудиной, по ходу пищевода и в области живота, диарея; в тяжелых случаях - болевой шок, потеря сознания [40]

	4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

	4.2.1 При отравлении ингаляционным путем
	
	Свежий воздух, покой, тепло; масляные ингаляции, закапать в нос оливковое масло. Срочно необходимо обратиться за медицинской помощью. [40]

	4.2.2 При воздействии на кожу
	
	Удалить избыток вещества ватным тампоном, немедленно смыть проточной водой в течение 15 мин. Срочно необходимо обратиться за медицинской помощью. [40]

	4.2.3 При попадании в глаза
	
	Немедленно обильно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 15 мин.  Срочно необходимо обратиться за медицинской помощью.  [40]

	4.2.4 При отравлении пероральным путем
	
	Обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное. Срочно необходимости обратиться за медицинской помощью.  [40]

	4.2.5 Противопоказания
	
	Рвоту не вызывать! [40]

	
5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

	5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности
(по ГОСТ 12.1.044-2018)
	
	Негорючая жидкость [1,8]

	5.2 Показатели пожаровзрывоопасности
(номенклатура показателей по 
ГОСТ 12.1.044-2018)
	
	Показатели пожаровзрывоопасности не достигаются [1]

	5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность
	
	Оксид углерода (угарный газ) при пожаре вызывает учащение дыхания и усиления легочной вентиляции, способствуя тем самым большому поступлению в организм токсичных веществ, содержащихся в продуктах горения. [46]

	5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров
	
	Кошма, песок, пенные огнетушители, пенные установки, тонкораспыленная вода, углекислый газ [45]

	5.5 Запрещенные средства тушения пожаров
	
	Компактные струи воды [45]

	5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров
(СИЗ пожарных)
	
	Боевая одежда пожарного: Комплект многослойной специальной защитной одежды общего назначения, состоящий из куртки, брюк (полукомбинезона), каски пожарного. [25-27]

	5.7 Специфика при тушении
	
	В очаг пожара может быть вовлечена упаковка. [45]

	
6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
и их последствий

	6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

	6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях
	
	Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. [45]

	6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях
(СИЗ аварийных бригад)
	
	При возгорании-огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. Кислотостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патронами А. [45]

	6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

	6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)
	
	Сообщить в территориальные органы санитарного надзора. Прекратить движение транспорта. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость. Проливы оградить земляным валом, засыпать песком. Загрязненный песок (при просыпаниях на почвы — вместе с верхним слоем земли) собрать в емкости и направить на утилизацию в соответствии с местными законодательными нормами. Транспорт и твердые покрытия промыть большим количеством воды. Не допускать попадания вещества в водоёмы, подвалы, канализацию. Промывные воды направить на очистные сооружения.
В случае разлива средства или его компонентов их необходимо собрать, а остатки нейтрализовать и смыть большим количеством воды в промышленную канализацию или утилизировать согласно СанПиН 1.2.3685-21 [1,29]

	6.2.2 Действия при пожаре
	
	Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической пеной, другими средствами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния [46]

	
7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

	7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

	7.1.1 Системы инженерных мер безопасности
	
	Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции. Технологическое оборудование для перемешивания жидких компонентов должно быть закрытым. Рабочие места должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения. [1]

	7.1.2 Меры по защите окружающей среды
	
	Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм. [1]

	7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке
	
	Средство транспортируют всеми видами транспортных средств, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Для транспортирования групповых упаковок применяются поддоны [1]

	7.2 Правила хранения химической продукции

	7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)
	
	Средство хранят при температуре не ниже 5°С и не выше плюс 100 °С в крытых сухих складских помещениях в упаковке изготовителя. Температурный режим хранения средств, требующих специальных условий хранения, устанавливает изготовитель на конкретное наименование изделия.
Не допускается хранить средство под непосредственным воздействием солнечного света и вблизи отопительных приборов.
Гарантийный срок хранения средства- 24 месяца со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. [1,4]

	7.2.2 Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)
	
	Средство упаковывают в полимерную потребительскую тару (канистры и бутыли) 1,0 и 5,0 л. [1,22,23]

	7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту
	
	Хранить в сухом и прохладном месте с плотно закрытой крышкой.
Держать в недоступном от детей месте. Использовать в проветриваемом помещении. При работе избегать попадания на слизистые оболочки глаз и в дыхательные пути

	
8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

	8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю 
(ПДК р.з или ОБУВ р.з.)
	
	Контроль в воздухе рабочей зоны проводится по компонентам:
Ортофосфорная кислота:
ОБУВ = 1 мг/м3, аэрозоль. [1,29]

	8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях
	
	Наличие приточно-вытяжной вентиляции. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. [1]

	8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

	8.3.1 Общие рекомендации
	
	При работе с продукцией применять средства индивидуальной защиты по утвержденным типовым нормам. Избегать попадания продукции в глаза, на кожу и одежду. Соблюдать правила личной и производственной гигиены. Проводить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры персонала, привлекаемого к работе. [1]

	8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)
	
	Респиратор ШБ-1 «Лепесток, респиратор фильтрующий, а также другие средства защиты, обеспечивающие уровень защиты не ниже, чем указанные [1,12,14]

	8.3.3 Средства защиты (материал, тип)
(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)
	
	Резиновые перчатки, защитные мази и пасты, защитные очки, специальная одежда, специальная обувь [1,17]

	8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту
	
	Использовать средства защиты кожи, органов дыхания и зрения

	
9 Физико-химические свойства

	9.1 Физическое состояние
(агрегатное состояние, цвет, запах)
	
	Бесцветная, прозрачная жидкость без запаха [1]

	9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции
(температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)
	
	Физико-химические показатели: 
рН:8-9;
Давление паров: <0.01Па (при 20‘c);
Плотность паров: не доступно;
Относительная плотность: Компонент А: 1,001 г/см³ при 20°C;
Растворимость (ов): растворим в воде;
Коэффициент распределения: n-октанол/вода: не доступно;
Вязкость: Компонент А: 8,90·10−4 Па·с (при 25°С) [1]

	
10 Стабильность и реакционная способность

	10.1 Химическая стабильность
(для нестабильной продукции указать продукты разложения)
	
	Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения и обращения с продукцией [1].

	10.2 Реакционная способность
	
	Отсутствует при соблюдении рекомендуемых условий хранения и обращения с продукцией [1].

	10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)
	
	Информация отсутствует [1].

	
11 Информация о токсичности

	11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)
	
	Малоопасная продукция по степени воздействия на организм (4 класса опасности). Вредно при проглатывании. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. [4,18].

	11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)
	
	Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза [29].

	11.3 Поражаемые органы, ткани и 
системы человека
	
	Дыхательная, центральная нервная, мочевыделительная и костная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, селезенка, кожа, глаза [40]

	11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий
(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)
	
	При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Кожно-резорбтивное действие установлено. Сенсибилизирующее действие не установлено.[40].

	11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм 
(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)
	
	Репротоксическое действие не установлено. Тератогенное действие   не установлено. Мутагенное действие не установлено. Канцерогенное действия не установлено. Кумулятивность умеренная. [40]

	11.6 Показатели острой токсичности
(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) 
	
	Показатели острой токсичности по продукции приведены по компонентам:
Ортофосфорная кислота:
ЛД50= 1530 мг/кг массы тела (крыса), в/ж;
LD50 =2740 мг/кг массы тела (кролик), н/к [41,42].

	
12 Информация о воздействии на окружающую среду

	12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)
	
	Может загрязнять объекты окружающей среды: атмосферный воздух, почву и водоемы при нарушении правил обращения. Наблюдаемые признаки воздействия: изменение санитарного режима водоемов, органолептических свойств воды вызывает раздражение слизистых оболочек, задержку дыхания, вредна для водных организмов с долгосрочными последствиями. [1,29]

	12.2 Пути воздействия на окружающую среду
	
	Нарушения правил хранения, транспортирования и применения: сброс на рельеф и водоемы; неорганизованное размещение и уничтожение отходов; последствия аварий и ЧС [1].

	12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

	12.3.1 Гигиенические нормативы
(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

	Таблица 2 [29,34] 

	Компоненты
	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м3 (ЛПВ[footnoteRef:1], класс опасности) [1:  ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (такс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).] 

	ПДК вода[footnoteRef:2] или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) [2:  Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования] 

	ПДК рыб.хоз.[footnoteRef:3] или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности) [3:  Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)] 

	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)

	Вода
	Не установлено
	Не установлено
	Не установлено
	Не установлено

	Ортофосфорная кислота
	ОБУВ атм.в.-0,02
	ПДК вода -3,5 (по полифосфатам (PO4)), орг.,3 класс опасности, контроль рН
	ПДКрыб.хоз.  0,05 (по фосфат-ион; 0,15 мг/л (по P) - мезотрофные, 0,2 мг/л (по P) - эвтрофные водоемы, сан., 4э /экологический/ класс опасности. Водородный показатель (рН) должен соответствовать фоновому значению показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного значения
	Не установлены

	12.3.2 Показатели экотоксичности
(СL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)
	
	Показатели приведены по компонентам:
Ортофосфорная кислота:
ЕC50=100 мг/л, дафния, 48 ч.
ЕС50=100 мг/л, водоросли, 72 ч. [41-42].

	12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)
	
	Не является окислителем.  [1].

	
13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

	13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании
	
	Меры безопасности по обращению с отходами, аналогичны мерам, применяемым при обращении с продукцией (см. разделы 7,8)

	13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)
	
	Очищенная вода после промывки технологических емкостей поступает в емкость временного хранения и может использоваться в дальнейшем производстве.  Промывные воды, образующиеся после промывки упаковочной линии, сбрасываются в канализацию [1]

	13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту
	
	Утилизировать или ликвидировать тару и остатки очистителя как бытовой мусор

	
14 Информация при перевозках (транспортировании)

	14.1 Номер ООН (UN)
(в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)
	
	Не является опасным грузом [1,38]

	14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования
	
	Отгрузочное: ОТСУТСТВУЕТ [1,38]
Транспортное: Средство для противоскользящей обработки полов из керамогранита, плитки, мозаики «ГЕККОН» ТМ «DipoxSi Systems». [1]

	14.3 Применяемые виды транспорта
	
	Автомобильный, железнодорожный, воздушные суда, морские суда. [1]

	14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:
	
	Не является опасным грузом [1,16]

	  - класс
	
	Отсутствует [16]

	  - подкласс
	
	Отсутствует [16]

	  - классификационный шифр 
  (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках)
	
	Отсутствует [16,45]

	  - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности
	
	Отсутствует [16]

	14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:
	
	Не является опасным грузом [1,38]

	  - класс или подкласс
	
	Отсутствует [38]

	  -дополнительная опасность
	
	Отсутствует [38]

	  - группа упаковки ООН
	
	Отсутствует [38]

	14.6 Транспортная маркировка
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)
	
	«Предел по количеству ярусов в штабеле», «Герметичная упаковка», «Верх» [1,15]

	14.7 Аварийные карточки
(при железнодорожных перевозках)
	
	Не предусмотрены [45]

	
15 Информация о национальном и международном законодательствах

	15.1 Национальное законодательство

	15.1.1 Законы РФ
	
	Федеральный закон от 27 декабря 2022 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"

	15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды 
	
	Не регламентируется

	15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)
	
	Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией [43,44].

	
16 Дополнительная информация

	16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ
	
	Паспорт безопасности разработан впервые в соответствии с ГОСТ 30333

	16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности[footnoteRef:4] [4:  Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок] 

1. ТУ 20.59.59-045-31724482-2025 Средство для противоскользящей обработки полов из керамогранита, плитки, мозаики «ГЕККОН» ТМ «DipoxSi Systems». Технические условия.
2.  ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
3. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
4. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда.  Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
5. ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
6. ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
7. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности.
8. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
9. ГОСТ 12.4.021-75. Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.
10. ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия.
11. ГОСТ Р 12.4.301-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия
12. ГОСТ 12.4.121-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы промышленные фильтрующие. Общие технические условия.
13. ГОСТ 12.4.253-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические условия.
14. ГОСТ 12.4.296-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия 
15. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.
16. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.
17. ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия.
18.  ГОСТ 31340-2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
19. ГОСТ 32419-2022 Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
20. ГОСТ 32423-2013.  Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм.
21. ГОСТ 32478-2013 Товары бытовой химии. Общие технические требования
22. ГОСТ 33756-2016 Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия
23. ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия
24. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения.
25. ГОСТ 34734-2021 Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний
26.	ГОСТ Р 53264-2019 Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний.
27. ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.
28. СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
29. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
30. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.
31. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 906н от 11.08.2011 Об утверждении типовых норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
32. Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н.
33. Единые санитарно-эпидемиологические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 № 299.
34. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного назначения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водоемов рыбохозяйственного назначения.  Утв.  Приказом № 552 от 13.12.2016 Министерством сельского хозяйства российской Федерации. 
35. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).
36. Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС). 
37. Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС), приложения 1,2, МПС РФ 1998. 
38. Рекомендации по перевозке опасных грузов.  Типовые правила.  23-е пересмотренное издание, ООН Нью-Йорк и Женева, 2023
39. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (Женева, 30 сентября 1957 г). 
40. On-line база данных Автоматизированной распределенной информационно-поисковой системы (АРИПС) «Опасные вещества» (Электронный ресурс). Режим доступа- http://www.rpohv.ru/online/
41. Данные информационной системы ECHA (European Chemicals Fgency) (электронный ресурс) (Сайт европейского химического агентства). Режим доступа- http://echa.europa.eu.
42. Информационная база данных GESTIS Sudstanse Database (Электронный ресурс). Режим доступа- http://www.gestis-database.dguv.de/
43. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un/org/ru/documents/dec1_conv/conventions/montreal_prot.shtml.
44. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях Режим доступа: http://www.un/org/ru/documents/dec1_conv/conventions/pollutants.pdf.
45. Совет по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, Протокол от 30 мая 2008 года N 48. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики.
46. Правила морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ) РД 31.15.01-89.
47. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
48. Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с опасными грузами, на воздушных суднах. Издание 2007-2008. Международная организация гражданской авиации.
49. Корольченко А.Я. Пожароврывоопасность веществ и материалов, и средства их тушения. Справ.изд. в 2-х частях. -М: Асс. «Пожнаука», 2000.
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