ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
	Внесен в Регистр Паспортов безопасности
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	Действителен
	до  «30» июня 2030 г.

	Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Координационно-информационный центр государств-участников СНГ по сближению регуляторных практик»
	


НАИМЕНОВАНИЕ
	техническое (по НД)
	Средство для противоскользящей обработки полов из керамогранита, плитки, мозаики «ГЕККОН» ТМ «DipoxSi Systems»

	
	
	

	химическое (по IUPAC)
	Не имеет

	
	

	торговое
	Средство для противоскользящей обработки полов из керамогранита, плитки, мозаики «ГЕККОН» ТМ «DipoxSi Systems»

	
	

	синонимы
	Не имеет

	
	Код ОКПД 2
	Код ТН ВЭД ЕАЭС
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	Условное обозначение и наименование нормативного, технического или 
информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)


	ТУ 20.59.59-045-31724482-2025 «Средство для противоскользящей обработки полов из керамогранита, плитки, мозаики «ГЕККОН» ТМ «DipoxSi Systems»»

	ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

	Сигнальное слово
	Осторожно
	

	Краткая (словесная): Малоопасная продукция по степени воздействия на организм (4 класс опасности) по ГОСТ 12.1.007. Вредно при проглатывании. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Не горючая жидкость. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

	Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

	

	ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ

КОМПОНЕНТЫ
	ПДКр.з., мг/м3
	Класс

опасности
	№ CAS
	№ ЕС

	Ортофосфорная кислота /в пересчете на Р2O5/
	ОБУВ 1, а
	Нет
	7664-38-2
	231-633-2


ЗАЯВИТЕЛЬ:    ООО Компания «Антураж»,
              Московская область г.Химки

(наименование организации) 
     (город)
Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер


(ненужное зачеркнуть)
	Код ОКПО
	3
	1
	7
	2
	4
	4
	8
	2
	Телефон экстренной связи
	+7(499) 384-02-60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель организации-заявителя_________________
/С.В. Тюньков/


(подпись) 
(расшифровка)




м.п.

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует 
Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»
	IUPAC
	–
	International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

	GHS (СГС)
	– 
	Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized Systemof Сlassification and Labellingof Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))» 

	ОКПД 2
	– 
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014

	ОКПО
	– 
	Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ОК 007-93

	ТН ВЭДЕАЭС
	– 
	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

	№ CAS
	– 
	Номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

	№ ЕС
	– 
	номер вещества в реестре Европейского химического агентства

	ПДК р.з.
	–
	предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3

	Сигнальное слово
	–
	слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2022


Паспорт безопасности составлен в соответствии с ГОСТ 30333-2007.
